Россия, 142100, Московская обл.,

г. Подольск, Комсомольская ул., д.1

 Тел./факс (495) 984-74-87, 925-72-20

sos@akvilon.su [http://www.akvilon.su](http://www.akvilon.su/)



|  |
| --- |
| Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| готов принять специалиста для проведения пуско-наладочных работ прибора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| устанавливаемого по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Желаемое время прибытия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Краткое описание способа проезда до места \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Для большей согласованности по вводу в действие, закупленного Вами лабораторного оборудования, обращаем Ваше внимание на следующие моменты

***Для установки прибора Tyrbosorg***

1) Скруббер устанавливается в вытяжной шкаф или за его пределами на столе, площадка 50\*50 см. Да\_\_\_ Нет\_\_\_

2) Подвод воды не далее 1 м
 (шаровый кран с 1/2 наружной резьбой) Да\_\_\_ Нет\_\_\_

3) Раковина не далее 1 м (для слива из скруббера). Да\_\_\_ Нет\_\_\_
4) 1 евро-розетка 220 В. Да\_\_\_ Нет\_\_\_

**Реактивы, которые необходимо заранее приготовить Вам:**

1) Левая бутыль: 10% NaOH 1 л. Да\_\_\_ Нет\_\_\_
2) Правая бутыль: 10% NaOH 1 л. Да\_\_\_ Нет\_\_\_

**Внимание:**

 Если из-за неполной подготовленности Заказчика к приезду сервис-инженера потребуется дополнительное время для осуществления работ, Исполнителем будет выставлен счёт за каждый дополнительный день пребывания сервис-инженера в командировке и стоимость обратной дороги.

 Если из-за неполной подготовленности Заказчика к приезду сервис-инженера потребуется повторный выезд сервис-инженера, Исполнителем будет выставлен счет за повторный выезд.

 По завершению работ подписывается Акт о выполненных работах.

**Исполнитель: АО Аквилон**

**Руководитель сервисной службы: Тыртышный К.Н.**

Требования составлены в соответствии с распоряжением № 043/08

Генерального директора АО «Аквилон» Ращикова К.В.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С требованиями ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 МП